[bookmark: _GoBack]Assento e encosto confeccionados em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado.
Estrutura é fabricada à partir de tubos de secção redonda com ø 19,05 mm e 1,5 mm de espessura de parede dobrados e soldados, com pintura epóxi pó e tratamento antiferruginoso. 

Dimensões

​Assento: L395XP325
Encosto: L374xH195
- altura do assento ao piso: 380mm
