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                                               NUCLEO DE PERICIAS CRIMINALÍSTICAS DE SOROCABA


                                     Rua Sylvio Campolim  nº 545 Jardim America-Sorocaba-SP


                                      CEP: 18.046-800 Telefones: (15) 3221-7440 Fax 3202-8726

 Cadeira Presidente
POLTRONA GIRATORIA; CONCHA DUPLA; COM ENCOSTO E ASSENTO CONFECCIONADOS EM COMPENSADO MULTILAMINADO; REVESTIDOS EM EM TECIDO; NA COR PRETA; ESTOFAMENTO EM EM ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO DE NO MINIMO 50MM DE ESPESSURA; APRESENTANDO DENSIDADE DE 45 A 55 KG/M3; ESPALDAR ALTO, TIPO PRESIDENTE; COM ENCOSTO MEDINDO NO MINIMO (460 LARG. X 615 ALT.)MM; E ASSENTO MEDINDO NO MINIMO (480 LARG. X 500 PROF.)MM; APOIO PARA BRACOS EM POLIPROPILENO INJETADO, COM ALMA DE ACO SAE 1020, PINTADO; BRACOS COM REGULACAO DE ALTURA POR BOTAO; INCLINACAO COM TRAVA PARA O ENCOSTO; E REGULAGEM DE ALTURA DA CADEIRA POR COLUNA DE MOLA A GAS; TUBO CENTRAL EM ACO; ESTRUTURA RECOBERTA POR CAPA TELESCOPICA INJETADAEM POLIPROPILENO NA COR PRETA; BASE FORMADA POR BASE GIRATORIA DESMONTAVEL COM ARANHA DE 05 HASTES EM ACO, APOIADAS SOBRE RODIZIOS DE NYLON; CONFECCIONADA EM ACO; CAPA DE POLIPROPILENO; PINTURA EM TINTA EPOXI PO; BASE NA COR PRETA; GARANTIA MINIMA DE MINIMA DE 12 MESES; FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS NBR VIGENTES E NR-17;

Cadeira Alta com rodas

BANQUETA; ESTRUTURA TUBULAR ACO 1,5 MM DE ESPESSURA, COM PINTURA EPOXI, APOS TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO; ASSENTO GIRATORIO E ENCOSTO, ESTOFADO, EM POLIURETANO OU SIMILAR, SEM COSTURA, LAVAVEL, DENSIDADE 28; BASE COM 5 RODIZIOS GIRATORIOS DE 2"; SUPORTE PARA PES EM ARO CROMADO OU ACO COM PINTURA EPOXI A PO; DIMENSOES: DIAMETRO ASSENTO 30 CM, ALTURA DE 53 A70 CM. SISTEMA DE ELEVACAO A GAS; GARANTIA 5 ANOS;
Cadeira Giratória

CADEIRA GIRATORIA; CONCHA DUPLA; COM ENCOSTO E ASSENTO CONFECCIONADOS EM MADEIRA COMPENSADA; COM ESPESSURA DE NO MINIMO 15MM; REVESTIDOS EM TECIDO 100% POLIESTER; NA COR PRETA; ACABAMENTO EM PROTECAO DE PERFIL PVC FLEXIVEL; ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO DE NO MINIMO 50MM DE ESPESSURA; APRESENTANDO DENSIDADE DE 50 KG/M3; ESPALDAR MEDIO; COM ENCOSTO MEDINDO NO MINIMO (46LARG.X48,5ALT.)CM; E ASSENTO MEDINDO NO MINIMO (49,5LARG.X49PROF.)CM; COM APOIA BRACOS REVESTIDOS EM POLIURETANO INJETADO INTEGRAL SKIN,COM ALMA DE ACO; REGULAGEM DE ALTURA PARA OS BRACOS; SISTEMA DE REGULAGEM DO ENCOSTO DE ALTURA E INCLINACAO (BACK SYSTEM); E REGULAGEM A GAS DE ALTURA DO ASSENTO; TUBO CENTRAL EM ACO; PROTECAO EM CAPA TELESCOPICA EM POLIPROPILENO INJETADO; BASE FORMADA POR 05 PATAS E RODIZIOS DUPLOS DE NYLON; BASE EM ACO; COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA EPOXI PO; NA COR PRETA; COM PRAZO DE GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES; FABRICADA DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 13962 E NR-17;
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