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ESTAGAO LINEAR DUPLA COM BIOMBO
OPERATIVE

Tampo em MDP #25mm com acabamento em fita PVC 2mm:
Painel divisor em MDP #25mm com acabamento em fita PVC 2mm;

Pés inferiores em tubo metalon 50x50mm com apoio em tubo metalon 50x30mm com
sapatas niveladoras 5/16";

Estrutura reforcada em tubos metalon 30x20mm juntamente com a calha de fiagdo
central;

Calha para fiagio central em chapa de ago com divisores para passagem de fiacéio de
energia, dados e voz;

Suporte de tomadas central com furagdo para tomadas de energia e cabos RIS e
telefonia;

Biombo divisor em MDP #25mm com acabamento em fita PVC 2mm

Dimensdes:

- L1200xH750xP1400
- L1360XH750xP1400
- L1600XH750xP1400
- L1800XH750xP1400
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MESA RETA DIRETOR WOOD

Tampo em MDP 25mm com acabamento em fita PVC 2mm;
Painel frontal em MDP 18mm com acamento em fita PVC 1mm;

Pés painel inferiores em MDP 25mm com acamento em fita PVC 2mm com sapata
niveladora 1/4";

Estrutura em metalon 30x20;

Distanciadores entre otampo e 0s pés, que facilita a passagem de fiago e proporciona
um design diferenciado.

Dimensbes:
Tampo 600mm Tampo 670mm Tampo 800mm
- L1200xH750xP500 - L1200xH750xP670 - L1200xH750xP800
- L1360XH750xP500 - L1360XH750xP670 - L1360XH750xP800
- L1600XH750xP500 - L1600XH750xP670 - L1600XH750xP800
- L1BOOXH750xP500 - L1BOOXH750xP670 - L1BOOXH750xP800
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ARMARIO CREDENZA FECHADO
OPERATIVE

Tampo em MDP #25mm com acabamento em fita PVC 2mm:
Lateral, fundo, portas e prateleiras em MDP #18mm com acabamento em fita PVC
1mm;

Fechadura trancando as duas portas simultaneamente:

Dobradicas tipo caneco 35mm:

Base quadro tubular em metalon 30x20 com sapatas niveladoras de 1/4";

Puxadores em aluminio tipo barra;

01 prateleira regulavel por divisdo.

Dimensdes:
- L1600XH750xP400
- L1600XH750xP500
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ARQUIVO 4G OPERATIVE

Corpo e gavetas em chapa de aco;

Gavetas sobre trilnos telescopicos com microesferas;

Frente em MDP #18mm;

Tampo em MDP #25mm com acabamento em fita PVC 2mm:
Fechadura frontal trancando todas as gavetas simultaneamente:
Puxadores em aluminioi tipo barra

Dimensdes:
L470xH1340xP550
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