1 unidade da mesa individual e 5 da dupla
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PLATAFORMA DUPLA COM BIOMBO EM
VIDRO OP1

Tampo em MDP #25mm com acabamento em fita PVC 2mm;

Biombo divisor em vidro liso temperado de #6mm fixados com suportes em
aluminio pintados na cor da estrutura;

Pés inferiores confeccionados em tubo metalon 50x50mm com sapatas niveladores
5/16"
Estrutura com calha para fiagéo central, confeccionada em chapa de ago que permite
passagem de fiagdo de energia, dados RJ45 e telefonia;

Suporte de tomadas central com tampa basculante e furagdes para tomadas de
energia, dados R) 45 e telefonia.

Dimensbes:

- L1000xH750xP1400
- L1100xH750xP1400
- L1200xH750xP1400
- L1360xH750xP1400
- L1600xH750xP1400
- L1800XH750xP1400
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PLATAFORMA SINGLE OP1

Tampo em MDP #25mm com acabamento em fita PVC 2mm;
Pés inferiores confeccionados em tubo metalon 50x50mm com sapatas niveladores
5/16";
Estrutura com calha para fiagéo central, confeccionada em chapa de ago que permite
passagem de fiagdo de energia, dados RJ45 e telefonia;
- Suporte de tomadas central com tampa basculante e furagdes para tomadas de
energia, dados R) 45 e telefonia.

Dimensbes:

- L1000xH750xP700
- L1100xH750xP700
- L1200xH750xP700
- L1360xH750xP700
- L1600xH750xP700
- L1800XH750xP700

09:58

! 21/11/2016





image4.png
D) SP-GrupoPamna X / @ Moveis para empresas- X \|__\ (el (oo . S

& = C {3 [® comercialestevam.com.br/produto_galeria/plataforma-dupla-biombo-com-friso-opL

Ld
<
(-]

i Todos osProdutos EEMOVEIS @ESCRITORIO il LINHA OP1

PLATAFORMA DUPLA COM BIOMBO
FRISADO OP1

Tampo em MDP #25mm com acabamento em fita PVC 2mm:
Biombo divisor em MDP #25mm com acabamento em fita PVC 2mm e suportes em
tubo metalon 30x20 com frisos em aluminio que permitem o encaixe de porta trecos
opcionais;

Pés inferiores confeccionados em tubo metalon 50x50mm com sapatas niveladores
516"

Estrutura com calha para fiagdo central, confeccionada em chapa de aco que permite
passagem de fiagio de energia, dados RJ45 e telefonia;

Suporte de tomadas central com tampa basculante e furagdes para tomadas de
energia, dados RJ 45 e telefonia

Dimensdes:
- L1000XH750xP1400
- L1100xH750xP1400
= - L1200xH750xP1400
- L1360XH750xP1400
- L1600XH750xP1400
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